**甘肃京兰水泥有限公司**

**灾后重建水阻柜、检修电源、变压器、变频器招标书函**

**招标内容：甘肃京兰灾后重建水阻柜、检修电源、变压器、变频器采购**

**招标单位：甘肃京兰水泥有限公司**

**二零二五年八月**

**一、招 标 邀 请**

甘肃京兰水泥有限公司，现就灾后重建水阻柜、检修电源、变压器、变频器采购实行招标。经调查了解，特邀请贵单位参与本次竞标。

开标时间：2025年8月25日

投标文件送达地点：甘肃京兰水泥有限公司

招标截止时间：2025年8月25日，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

凡对本次招标提出询问，请在投标前两天确认。

1. **报价文件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水电阻柜 | 电机型号：YRKK800-8/1600,额定电压：10KV，额定电流：119.7A，转子开路电压：1727V，转子电流：682A | 4 | 台 |
| 2 | 进相器 | 电机型号：YRKK800-8/1600,额定电压：10KV，额定电流：119.7A，转子开路电压：1727V，转子电流：682A | 4 | 台 |
| 3 | 水电阻柜 | 电机型号：YRKK500-6/560,额定电压：10KV，额定电流：43A，转子开路电压：，转子电流： | 8 | 台 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 检修电源 | JXX1-JXX20 | 20 | 台 | 要求见附图 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| PTM | 变压器 | S20-1600/10（SCB21-1600/10)，10±2x2.5%/0.4~0.23kV D,yn11 | 台 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泥磨主排风机变频器 | A8H700/10B | 2 | 台 |

报价文件需注明付款方式、供货周期。